脉氧仪（国产）参数

招标渠道

1、屏幕显示参数：血氧饱和度、脉率、脉搏强度柱状显示以及电量显示

2、血氧饱和度测量范围：60%—100%；

3、血氧饱和度测量精度：运动状态下：±3%，非运动状态下：±2%；

4、脉搏率测量范围：20-300bpm；

5、脉搏率测量精度：±2次/分

6、标配血氧饱和度探头、可充电电池、充电器。

7、易损件单独报价，不计入投标总价，作为评标重要依据。