**轮椅技术参数：**
 1.车架：由钢管焊接组合成型，采用固定式扶手、脚托，安全性能好，表面喷塑处理，美观耐用；

2.后轮：24英寸橡胶实心轮，配置为 36线钢圈、带手轮（手直接驱动轮椅时使用）；

3.前轮：为直径8英寸高品质实心橡胶万向轮胎；

4.刹车：带钢制驻刹，安全可靠；

5.座靠垫：座椅及靠背为软座、软靠背，座宽 460mm，材料为PVC人造革，中间需有大于 300d的帆布夹层，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷；

6.扶手：固定扶手，配优质 PVC扶手垫、金属护板；

7.脚托：金属脚踏板、活动拆装式、高度可调；

8.手轮：选用钢管材料（直接驱动后轮用）。

注：成人轮椅 儿童轮椅 分开报价