**医用立式冷光单孔手术灯参数**
1、耳鼻喉科，泌尿外科，妇科、手术室、换药室等作铺助照明；

☆2、可移动立式冷光单孔手术灯，高低可调节；

3、脚踏开关，开关安装在底座上；

☆4、灯光照度：≥12000Lx(距灯泡一米处)；

5、色温：≥3000k；

6、功率：≥50W（可调）；

7、灯头前后调节角度范围：≥70°；

8、安全类型：1类B型。