|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 介入手套 | 0.05mmpb | 1.适合核医学科的射线下精细操作和所有介入治疗操作使用。 |
| 2.采用纯天然乳胶和铅为原材料. |
| 3.根据人体工程学设计，具有柔软性和灵活性能够完全贴合手部皮肤。  |
| 4.铅当量0.05mmpb，厚度0.30mm，射线衰减性能达标。 |

**介入手套招标参数**