**不锈钢手术清创车 2台**

1、尺寸：650×500×800（±10～30）mm；

2、材质：国标SUS304不锈钢；钢板厚度≥1.0mm。主管材≥Φ25\*1.0mm，全不锈钢，配不锈钢一次成形槽体槽体上配左右抽拉翻盖，下层配一只桶，配4只3寸聚胺脂双轴承静音防卷发脚轮2只带刹车。