**安徽医科大学第四附属医院**

**THE FOURTH AFFILIATED HOSPITAL OF ANHUI MEDICAL UNIVERSITY**

**谈 判 采 购 文 件**

**TAN PAN CAI GOU WEN JIAN**

2022年4月

**谈 判 采 购 文 件**

**一、谈判单位：**安徽医科大学第四附属医院

**二、采购项目：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 备注 |
| **1** | **输液椅隔断** | **带输液椅** |

**三、资格要求：**

1、投标人须具有企业独立法人资格且营业执照范围涵盖本项目内容。

2、投标人须提供该产品的相关资质。

**四、产品需求：输液椅（含隔断）**

☆1、输液椅尺寸≥680mm×720mm×1050mm。

2、输液椅椅体材质：碳钢喷塑，颜色自选，两边主管厚度≥2.0mm，下面横管厚度≥2.0mm，下四立柱腿配防护套。
3、靠背及底座全为整板一次冲压成型，符合人体工程学设计，不锈钢钢板厚度≥2.0mm,四角配防角套，可保护安全。

4、两边配ABS扶手，颜色自选，美观大方。

5、坐板与靠背为全软包，牢固耐磨，耐受含氯消毒剂擦拭消毒，具有透气性能，软硬适中不易变形，采用环保PU皮革和高效海棉一次成形，皮革厚≥2.0mm，颜色自选，并可更换。

6、下配有杂物筐，方便放置物品，杂物筐大小须符合科室需求。

7、配不锈钢输液架，上为2只不锈钢挂勾。

☆8、每组单人位输液椅为独立式分隔，隔断尺寸及输液椅安装位置由报名公司去现场实际勘察后自行设计，整体美观大方。隔断材料分别为铝合金和高密度防水防火防酸板材，铝合金上下槽和边框厚度为1.0mm，高密度板材厚度为9mm，具体颜色可调。隔断费用包含在输液椅报价内，中选公司须负责输液椅及隔断安装与调试，满足科室需求。

**五、谈判响应文件格式（包括但不限于以下内容，谈判响应文件请装订密封）：**

1、报价表（附件1）

2、采购需求响应表（附件2）

3、售后服务承诺（自拟）

4、销售人员法人委托书及其身份证明（自拟）

5、产品授权书（自拟）

6、报名公司资质（复印件）

7、产品厂家资质（复印件）

8、产品注册证及登记表

9、本公司的该产品三年内销往全国三级及以上医院的销售业绩（合同复印件或发票复印件）

10、报名公司认为有必要提供的其它文件

**附件1**

**报价表**

报名人名称

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 注册证号 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |

报名供应商签章： 年 月 日

**附件2**

**采购需求响应表**

|  |  |
| --- | --- |
| 按谈判采购文件填写 | 按报名内容填写 |
| 序号 | 货物名称 | 规格及要求 | 产品规格参数 | 响应/偏离 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |